# Handleiding: BirdNET-Pi WatchHouse Setup Wizard

Welkom!
Leuk dat je aan de slag gaat met jouw BirdNET-Pi WatchHouse. Of je nu een ervaren hobbyist bent, een nieuwsgierige oma, een leerling, of leerkracht: deze handleiding is voor jou!
Met deze wizard stel je binnen een paar minuten jouw BirdNET-Pi helemaal zelf in.

## Wat kun je ermee?

- Vogels automatisch herkennen in je tuin, buurt, of klaslokaal
- Resultaten zien op je telefoon, tablet, laptop of PC
- Koppelen met extra diensten zoals BirdWeather of Flickr (optioneel)

## Wat heb je nodig?

- Jouw BirdNET-Pi WatchHouse, aangesloten op stroom
- Wifi-wachtwoord van je thuisnetwerk (of schoolnetwerk)
- Telefoon, tablet, laptop of computer met een webbrowser

## 1. Verbinden & starten

1. Zet de BirdNET-Pi WatchHouse aan en wacht een minuutje.
   Tip: Zet hem dicht bij je voor het installeren.
2. Verbind je telefoon, tablet of laptop met het wifi-netwerk van de BirdNET-Pi.
   Dit netwerk heet meestal ECZ-BIRDNET-PI-SETUP of iets vergelijkbaars.
   Vraag eventueel aan je (klein)kind of de leerkracht hoe het wifi-netwerk heet.
3. Open nu een webbrowser en ga naar:
   `http://10.42.0.1:1234`
4. Je ziet nu het blauwe BirdNET-Pi scherm. Klik op “Start installatie” om te beginnen!

## 2. Instellen in stappen

### Stap 1 – WiFi Gegevens

- Vul je wifi-netwerknaam (SSID) in (bijvoorbeeld: OmaWifi).
- Voer het wifi-wachtwoord in (vraag het je kinderen/kleinkinderen als je het niet weet!).
- Klik op “Volgende”.

### Stap 2 – Apparaat & Locatie

- Geef het apparaat een makkelijke naam (bijv: OMA-PI, Groep5Vogels, VogelKlas).
- Geef je locatie op:
  - Je mag de coördinaten invullen, maar je mag dit veld ook leeg laten.
- Klik weer op “Volgende”.

### Stap 3 – Extra opties (mag je overslaan)

- Je kunt hier een BirdWeather ID invullen als je die hebt (voor vogeldata online).
- Een wachtwoord instellen voor extra beveiliging (hoeft niet).
- RTSP of Flickr? Alleen gebruiken als je weet wat dit is.
- Klik op “Volgende”.

### Stap 4 – Bevestigen & afronden

- Controleer of alles klopt.
- Klik op “Afronden”. Je instellingen worden nu opgeslagen.
- Wacht even tot het apparaat opnieuw opstart! Dit kan een halve minuut duren.

## 3. Na de installatie

- De BirdNET-Pi start opnieuw op.
- Na ±1 minuut kun je via het IP-adres weer naar het BirdNET-scherm in je browser gaan.
- Je ziet nu live-vogelherkenning! 🎉

## Problemen oplossen

Probleem | Oplossing
--- | ---
Geen verbinding of scherm laadt niet | Zorg dat je op hetzelfde wifi-netwerk zit, en controleer of het IP-adres klopt.
Wachtwoord vergeten | Stuur een berichtje naar je hulp (of EasyComp Zeeland support)!
Je hoort niks / geen vogels te zien | Controleer of de microfoon goed is aangesloten en of het apparaat stroom heeft.
Weet je het even niet? | Druk op de Support-knop in de blauwe balk of klik hier.

## Veel plezier!

Gefeliciteerd! Je BirdNET-Pi WatchHouse luistert nu naar vogels en leert elke dag meer.
Ben je trots op je installatie? Maak gerust een foto en deel hem met de (klein)kinderen, familie, of je klas.
🐦 Heb je een leuke vogel gespot? Laat het weten!

© 2025 EasyComp Zeeland — Handleiding versie {{ "2025-08-08" }}
Nachtzuster GitHub pagina